Anexo I
Estudo experimental

Neste anexo são representados os gráficos para os 8 pontos de flush e para os 9 pontos de gap, do estudo experimental das primeiras 30 amostras. Para todos os gráficos apresentados são utilizadas linhas de controlo representadas na figura abaixo.
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Figura A1 - Legenda dos gráficos para os 8 pontos de flush e gap das primeiras 30 amostras
Gráficos dos 8 pontos de flush, para as primeiras 30 amostras:
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Figura A1.F1 – Ponto de Flush 1
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Figura A1.F2 – Ponto de Flush 2
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Figura A1.F3 – Ponto de Flush 3
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Figura A1.F4 – Ponto de Flush 4
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Figura A1.F5 – Ponto de Flush 5
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Figura A1.F6 – Ponto de Flush 6
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Figura A1.F8 – Ponto de Flush 8

[image: image9.jpg]



Figura A1.F9 – Ponto de Flush 9

Gráficos dos 9 pontos de gap, para as primeiras 30 amostras:
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Figura A1.G1 – Ponto de gap 1
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Figura A1.G2 – Ponto de gap 2
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Figura A1.G3 – Ponto de gap 3
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Figura A1.G4 – Ponto de gap 4
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Figura A1.G5 – Ponto de gap 5
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Figura A1.G6 – Ponto de gap 6

[image: image16.jpg]070
060
050
040
030
020
010
000

010

020

030

-040

-050

060

070





Figura A1.G7 – Ponto de gap 7
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Figura A1.G8 – Ponto de gap 8
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Figura A1.G9 – Ponto de gap 9
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