Anexo-8

Cartas de controlo finais para valores individuais e amplitudes móveis para a segunda amostra.
Pontos de flush.
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Figura A8F1 - Ponto de flush 1 (valores individuais)
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Figura A8FM1 - Ponto de flush 1 (Amplitude móvel)
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Figura A8F2 - Ponto de flush 2 (valores individuais)
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Figura A8FM2 - Ponto de flush 2 (Amplitude móvel)
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Figura A8F3 - Ponto de flush 3 (valores individuais)
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Figura A8FM3 - Ponto de flush 3 (Amplitude móvel)
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Figura A8F4 - Ponto de flush 4 (valores individuais)
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Figura A8FM4 - Ponto de flush 4 (Amplitude móvel)
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Figura A8F5 - Ponto de flush 5 (valores individuais)
[image: image10.jpg]



Figura A8FM5 - Ponto de flush 5 (Amplitude móvel)
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Figura A8F6 - Ponto de flush 6 (valores individuais)
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Figura A8FM6 - Ponto de flush 6 (Amplitude móvel)
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Figura A8F8 - Ponto de flush 8 (valores individuais)
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Figura A8FM8 - Ponto de flush 8 (Amplitude móvel)
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Figura A8F9 - Ponto de flush 9 (valores individuais)
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Figura A8FM9 - Ponto de flush 9 (Amplitude móvel)
Cartas de controlo para a representação dos valores individuais e amplitudes móveis dos pontos de gap:
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Figura A8G1 - Ponto de gap 1 (valores individuais)
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Figura A8GM1 - Ponto de gap 1 (Amplitude móvel)
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Figura A8G2 - Ponto de gap 2 (valores individuais)
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Figura A8GM2 - Ponto de gap 2 (Amplitude móvel)
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Figura A8G3 - Ponto de gap 3 (valores individuais)
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Figura A8GM3 - Ponto de gap 3 (Amplitude móvel)
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Figura A8G4 - Ponto de gap 4 (valores individuais)
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Figura A8GM4 - Ponto de gap 4 (Amplitude móvel)
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Figura A8G5 - Ponto de gap 5 (valores individuais)
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Figura A8GM5 - Ponto de gap 5 (Amplitude móvel)
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Figura A8G6 - Ponto de gap 6 (valores individuais)
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Figura A8GM6 - Ponto de gap 6 (Amplitude móvel)
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Figura A8G7 - Ponto de gap 7 (valores individuais)
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Figura A8GM7 - Ponto de gap 7 (Amplitude móvel)
[image: image31.jpg]



Figura A8G8 - Ponto de gap 8 (valores individuais)
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Figura A8GM8 - Ponto de gap 8 (Amplitude móvel)
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Figura A8G9 - Ponto de gap 9 (valores individuais)
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Figura A8GM9 - Ponto de gap 9 (Amplitude móvel)
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